수위에 따라 3단계로 LED가 켜지는 수위 알리미를 만들어보고, 전기회로와 저항 대해 알아봅시다.
홍수를 피해를 예방하는 방법에는 어떤 것들이 있을까요?
꾸미기 도안, 고휘도 LED(초), 고휘도 LED(노), 고휘도 LED(빨), 전선달린 커넥터(3구 2선), 9v전지 전지 끼우개, 저항 우드락 보드, 마감캡, 플라스틱 컵, 고정단추, 양면테이프 [직접 준비하세요] 물, 송곳(볼펜), 네임펜
1. 회로 연결 방법을 참조하여 회로를 연결합니다. *회로 연결 방법 참조 * 고정단추는 끼우지 마세요. 2. 종이자를 우드락 보드(3*22.5)에 대고, 구멍 위치를 표시한 후 송곳(볼펜)을 이용하여 고정단추 구멍을 뚫어줍니다. 3. 우드락 보드(3*22.5) 12cm 위치에 알리미 도안 1을 붙여줍니다. * 송곳을 이용하여 LED 위치에 구멍을 뚫어줍니다. (3곳) 4. LED를 꺾어 우드락 보드 구멍에 빨강, 노랑, 초록 순으로 꽂아 붙여줍니다. 5. 고정단추(암) 홈에 LED 커넥터의 빨강 전선을 각각 끼워준 후 우드락 보드에 꽂아줍니다. *그림 참조 6. 고정단추(암) 홈에 전지끼우개의 빨강 전선을 끼워준 후 우드락 보드에 꽂아줍니다. *그림 참조 7. 우드락 보드(4*10)에 도안 2를 붙여준 후 우드락 보드(3*22.5)에 붙여줍니다. *그림 참조 * 양면테이프를 이용하여 도안 1(12cm 위치) 바로 밑에 붙여주세요. 8. 9v 전지를 우드락 보드에 붙여줍니다. *그림 참조 9. 알리미 하마를 플라스틱 컵에 넣고, 물은 부으면서 반응을 관찰합니다.
1. LED를 커넥터에 연결할 때 극성에 주의하세요. (LED의 짧은 발이 커넥터의 검정 전선(1구) 긴 발이 선이 없는 2구에 연결되어야 합니다.) 2. 저항의 방향을 확인하고 연결해 주세요. (노랑 2구/ 금색 3구) 3. 알리미 하마를 사용하지 않을 때는 물에 넣지 마세요.
1. 알리미 하마를 플라스틱 컵에 넣고, 물을 부으면 어떻게 되나요? 2. 수돗물 대신 증류수, 오렌지 주스, 소금물을 넣으면 어떻게 될까요? 3. 실험에서 저항을 사용하는 이유는 무엇일까요? 사용한 저항의 크기는 얼마일까요?
전해질 2. 저항 3. 전기회로

실험날짜           년         월        일

학년          반          번          이름