나비가 떠 있으면 불이 들어오는 장난감을 만들어 보고, 자기장과 전기회로에 대해 알아봅시다.
자기부상열차라고 들어본 적 있나요? 열차가 레일 위를 떠서 움직이는 이유는 무엇일까요?
꾸미기 도안, 플라스틱 통, 원형 전지, 전선달린 커넥터, 전선, 네오디뮴 자석, 나무스틱 고정핀, 수수깡, 글루건 심, 실, 알루미늄 테이프, 양면테이프 [직접 준비하세요] 송곳(볼펜), 라이타
1. 회로 연결 방법을 참조하여 회로를 만들어줍니다. *회로 연결 방법 참조 2. 플라스틱 통에 송곳(펜)을 이용하여 구멍을 뚫어줍니다. * 바닥 도안을 대고 정확한 위치를 표시한 후 뚫어주세요. 3. 플라스틱 통 안쪽에 원형전지를 붙여주고, LED를 구멍으로 빼내 주세요. * 그림 참조 4. 회로에 연결된 고정 단추에 실을 묶어준 후 구멍으로 빼내 나비에 붙여줍니다. * 그림 참조 * 실을 잡아당겨서 플라스틱 통 구멍에서 나비까지의 실의 길이가 약 5cm가 되도록 나비 도안에 붙여주세요. 5. 수수깡 중앙에 네오디뮴 자석을 붙여준 후 양쪽 끝에 나무스틱을 붙여줍니다. * 글루건 심을 이용하여 단단하게 고정시켜주세요. 6. 플라스틱 통 양쪽 벽면에(약 2.5cm) 나무스틱을 붙여줍니다. * 자석의 힘에 끌려 나비가 공중에 뜨는 위치를 찾아 나무스틱에 표시한 후 붙여주세요. 7. 꾸미기 도안을 이용하여 꾸며줍니다. 8. 나비를 네오디뮴 자석에 가까이 잡아당겨 반응을 관찰합니다.
1. 송곳(볼펜)으로 플라스틱 구멍을 뚫을 때 다치지 않도록 주의하세요. 2. 글루건 심을 사용할 때 화상에 주의하세요. (꼭 선생님이 도와주세요.) 3. LED를 커넥터에 연결할 때 극성에 주의하세요. (LED의 긴 발이 커넥터 빨강 전선, LED의 짧은 발이 커넥터의 검정 전선에 연결되어야 합니다.) 4. 연결된 실이 풀리지 않도록 단단하게 고정시켜주세요.
1. 나비를 자석에 가까이하면 어떻게 되나요? 그 이유는 무엇일까요? 2. 나침반의 원리는 무엇일까요? 나침반과 자기장은 어떤 관계가 있을까요? 3. 자석이 실생활에서 이용되는 예로는 무엇이 있을까요? 그 밖에 또 어디에 이용할 수 있을까요? 4. 다음 전기회로 기호를 보고 무엇을 나타내는 기호인지 적어 보세요.
자기장 2. 자석 3. 전기회로

실험날짜           년         월        일

학년          반          번          이름